【ソフト名】：EMMplayer (MZ-700用プレイヤー)
【作者】：かねごん ( Twitter: @kanegonMZ )

【変更履歴】
Ver.0.01　2022-09-17
　・初版

Ver.0.08　2024-06-16
　・実機のEMMのI/Oにウェイトがあることを想定し、1ラスタで8バイト転送に変更。
　・最初の V_BLANK突入のチェック後のH_BLANK同期の際に、本来は H_BLANK 前に書き込み命令発行して同期を取るはずが、H_BLANK中に発行していたため、同期せず、それ以降のコードではクロック数での調整になっていたため、同期がずれたままで書き込んでいたのを修正。（たまにティアリングが発生していた）

Ver0.09　2024-10-05
　・PAL版MZ-700に対応。MZ700PAL=1でPAL版をビルド

【ソフト名】：m7rToEMMROM.exe
【作者】：かねごん ( Twitter: @kanegonMZ )
Ver. 0.01 at 2022/08/21
　・初版作成

Ver. 0.02 at 2022/09/07
　・wave対応
　・266 - 200 = 66 ライン分も対応

Ver. 0.03 at 2022/09/09
　・コマンドライン対応を削除
　・60,30,20,15,12,10,6,5,4,3,2,1 fpsに対応
　・ 0 fps として最初に1毎だけ表示して後は音だけ、にも対応したつもりだったけどなんかおかしいかも

Ver.0.04 at 2022/09/11
　・1フレーム266のつもりで書いていたのを修正 orz → でも音の方が遅くなった？

Ver.0.05 at 2023/01/29
　・Waveは 15.7KHz専用の前提に。（周波数変換は行わない）

Ver.0.06 at 2023/06/18
　・コマンドラインモード復活
　・音データの方が先に尽きてしまった場合、0 にする。(本当は $80 かなぁ)

　Ver.0.08 at 2024/06/17
　・I/Oに余裕を持たせるため、1ラスタ 8バイト書き込みに変更。

Ver.0.08a at 2024/06/17
　・PCM → PWM 変換を修正。

Ver.0.08b at 2024/10/08
　・実質的に未使用だったヘッダの 2byte 目を version ,NTSC/PAL 識別用とした。

Ver.0.09 at 2024/10/08
　・ノイズの原因がPWMの最大値(すべて0)の際にギリギリのタイミングで 0→1 になってしまうのでは？と考えて最大値の場合、さらに+1してみた(が変わらなかった)
　・NTSC/PAL の両方に対応した。

