【ソフト名】：EMMplayer
【バージョン】：0.09
【作者】：かねごん ( Twitter: @kanegonMZ )
【動作(確認)環境】：Windows 10/11 (日本語環境)

【概要】
MZ700 Graphic Converter と ffmpeg を併用し、mp4等の動画ファイルをMZ-700 + EMM で再生できる形式に変換し、再生します。

【ファイル】
m7rToEMMROM.exe
　m7r ファイルと wave ファイルから EmuZ-700で再生できるEMMイメージファイル EMM.ROM を作成します。
　m7r ファイルと wave ファイルは MZ-700 Graphic Converter 付属のバッチファイルで変換してください。
EMMplayerNTSC.mzt
　日本版(NTSC)のMZ-700でのplayerです。
EMMplayerPAL.mzt
　輸出版(欧州版、PAL)のMZ-700での player です。

【機能】
MZ-700で動画を再生します。
映像はキャラクターで、音声は 8253のモード0 を利用したPWM方式で約15.6KHzで再生します。

【使い方】
CLIモード
　m7rToEMMROM.exe -w [waveファイル名] -m7r [m7rファイルがあるディレクトリ] -fps [fps および NTSC/PALの区別]

　fps では最初の1文字が N の場合は NTSC、P の場合は PAL となります。
　NTSCとPALで指定可能な fps は異なり、以下の指定が可能です。

N60：NTSC 60 fps
N30：NTSC 30 fps
N20：NTSC 20 fps
N15：NTSC 15 fps
N12：NTSC 12 fps
N10：NTSC 10 fps
N6 ：NTSC  6 fps
N5 ：NTSC  5 fps
N4 ：NTSC  4 fps
N3 ：NTSC  3 fps
N2 ：NTSC  2 fps
N1 ：NTSC  1 fps
P50：PAL  50 fps
P25：PAL  25 fps
P10：PAL  10 fps
P5 ：PAL   5 fps
P2 ：PAL   2 fps
P1 ：PAL   1 fps
0  ：最初に 1枚だけ表示し、以降は音声のみ。(未対応)

【今後の妄想】
・音声ノイズを目立たなくしたい
・時間軸方向の色変化も考慮した変換にしたい

【既知の不具合】
・player 側か、コンバーターの問題か切り分けができていないが、全般的にノイズが多い。
